Elenco impianti ASP Terre di Castelli “Giorgio Gasparini”.

**LABORATORIO CASPITA VIA AGNINI 359 VIGNOLA (MO)**

* N. 1 caldaia murale : data installazione 01/2017, mod. IMMERGAS –VICTRIK 32 TT ERP – potenza 32 kw, combustibile: metano
* N. 1 caldaia murale: data installazione 01/2007, mod. IMMERGAS –ZEUS MAIOR- potenza 25,80 KW – Riscaldamento, acqua calda sanitaria, combustibile: gas metano,

**CENTRO I PORTICI VIA BALLESTRI 235 VIGNOLA (MO)**

* N. 1 caldaia murale: data installazione 07/2017, mod . IMMERGAS –VICTRIK MAIOP 35 TT PLUS – potenza 34,2 kw, combustibile: metano;
* N. 1 bollitore mod. IMMERGAS 200 lt

**CASA RESIDENZA PER ANZIANI E CENTRO DIURNO ANZIANI VIA LIBERTA’ 871 VIGNOLA (MO)**

* N.1, caldaie mod. RIELLO TAU UNIT, potenza 200 KW, riscaldamento e produzione acqua calda, Accumulo: capacità 2000 litri, processore max 8 bar, temperatura max 99°c- Scambiatore: superficie M2 4.1, capacità 19 litri, pressione max bar 12, temperatura max 99° c
* N. 1 gruppo frigo, mod. CLIMA VENETA NEK S01520612 ITGB potenza da 38 a 151 KW;
* N. 1 impianto teleriscaldamento Mod. TECHNO SYSTEM – SSTB. C600CR, anno di produzione 2013, tensione alimentazione 230, corrente 1,3 frequenza 50, natura della corrente AC, grado di protezione IP54,
* N. 1 impianto Unità Trattamento Aria (UTA)

**SEDE UFFICI VIA LIBERTA’ N. 823 VIGNOLA (MO)**

* n. 1 impianto di riscaldamento a termoconvettori TC-TCV
* n. 1 impianto Unità Trattamento Aria (UTA)

**CSRR IL MELOGRANO VIA A. RIGHI N. 1002 – 41055 MONTESE (MO)**

* n. 1 caldaia a basamento mod. LAMBORGHINI MEGAPREX 230 potenza 252 KW,
* n. 1 bollitore mod O.M.B. VS 500 lt
* n. 1 scambiatore SUP 2,36 mq

**COMUNITA’ ALLOGGIO/CENTRO DIURNO ANZIANI VIA REPUBBLICA N. 34 – 41052 GUIGLIA (MO)**

* N. 1 caldaia a camera stagna ed a condensazione, marcatura energetica quattro stelle, con potenza netta di **32 kW**, marca Immergas modello Vixtrix Superior 32 Plus.
* Il riscaldamento dei locali è realizzato con ventilconvettori a “cassette” marca Aermec misura 60x60 cm, posizionati in controsoffitto.